|  |  |
| --- | --- |
| лого | ***Общество с ограниченной ответственностью***  ***«УралСпецКомплект”***  Адрес: г. Курган, проспект Машиностроителей, 1  Телефон: 8 (3522) 630 871; Телефон /факс: 8 (3522) 630 268  Наш адрес в интернете: **www.usk45.ru** |

**ПРАЙС от 20.05.2013 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ*** | ***ФОТО*** | ***ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*** | ***СТОИМОСТЬ (в т.ч. НДС 18 %) Руб.*** |
| ***НАВЕСНОЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*** | | |  |
| **Пескоразбрасы –вающее оборудование, устанавливаемое на шасси** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\nashassi.jpg | Устанавливается на шасси: ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, а также на импортные автомобили.  Тип привода: Гидравлический  Вместимость: от 5 м3 и более | **ПО ЗАПРОСУ** |
|  |
| **Пескоразбрасы –вающее оборудование,**  **легкосъёмное** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\legkiy2.jpg | Устанавливается в кузов самосвала.  Тип привода: Гидравлический  Вместимость: 6,5 м3 **(9 м3)** | 490 000  **540 000** |
| **Пескоразбрасы –вающее оборудование,**  **быстросъёмное** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\nalapax.jpg | Устанавливается в кузов самосвала.  Тип привода: Гидравлический  Вместимость: 6,5 м3 **(9 м3)**  Для снятия с кузова самосвала не требует крановых установок. | 590 000  **640 000** |
| **Поливомоечное оборудование** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\полив.jpg | Устанавливается на шасси: ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, а также на импортные автомобили.  Объём цистерны: от 6 м3 и более | **ПО ЗАПРОСУ** |
| Поливомоечное оборудование, быстросъёмное  **(легкосъёмное)** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\polivomoika.jpg | Устанавливается в кузов самосвала.  Вместимость: 10 м3  Для снятия с кузова самосвала не требует крановых установок.  **(снимается из кузова самосвала при помощи крановой установки)** | 565 000  **(465 000)** |
| **Отвал передний,**  **поворотный** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\o_gorod.jpg | Для очистки дорог от свежевыпавшего снега  ШxВ: 3000\*800  Масса: 370 кг., Гидропривод.  **(Отвал, плита монтажная, оборудование для гидроэлектрофикации)** | **245 000** |
| **Отвал передний,**  **Скоростной** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\o_aero.jpg | Для уборки снега с автомобильных дорог с твердым покрытием вне населенных пунктов.  **ШxВ: 2400\*1100; 2700\*1250; 2700\*1500**  Гидропривод. **(Отвал, плита монтажная, оборудование для гидроэлектрофикации)** | **От 248 000**  **До 275 000** |
|  |
| **Отвал боковой** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\o_bok.jpg | Для уборки снега с автомобильных дорог с твердым покрытием вне населенных пунктов.  ШxВ: 2700\*960, Гидропривод. **(Отвал, оборудование для гидроэлектрофикации)** | **350 000** |
| **Отвал средний,**  **грейдерный** | SNC01576 | Для снятия уплотненных снежных наложений, шуги, льда.  Гидропривод.  Ширина обработки: до 3000 мм.  **(Отвал, оборудование для гидроэлектрофикации)** | **255 000** |
| **Щетка передняя** | МД-651_ТАДК 003 - копия | Используется: в летний период для сметания мусора с дорожного полотна, в зимний период для сметания свежевыпавшего снега.  Гидропривод.  Ширина обработки: не менее 2300 мм  **(Щетка, плита монтажная, оборудование для гидроэлектрофикации)** | **328 000** |
| **Щетка задняя** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\shetka_zad.jpg | Используется: в летний период для сметания мусора с дорожного полотна, в зимний период для сметания свежевыпавшего снега. Гидропривод.  Рабочая ширина: 2300  **(Щетка, оборудование для гидроэлектрофикации)** | **310 000** |
| **Щетка средняя,**  **межбазовая** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\shetka_sred.jpg | Используется: в летний период для сметания мусора с дорожного полотна, в зимний период для сметания свежевыпавшего.  Гидропривод.  Ширина обработки: 2,5 – 3 метра.  **(Щетка, оборудование для гидроэлектрофикации)** | **180 000** |
| **Щетка передняя,**  **Для мытья**  **ограждений** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\blond.jpg | Используется для мойки жестких дорожных ограждений, столбиков и других элементов пути. Гидропривод.  Вылет стрелы: 3 000 мм.  Рабочая ширина обработки: 600 мм.  **(Щетка, плита монтажная, оборудование для гидроэлектрофикации)** | **299 000** |
| **Фронтально – моечный агрегат** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\MF-100.jpg | Предназначен для мойки дорожного покрытия, жестких дорожных ограждений, прочих элементов дорожной обстановки с малым расходом воды.  Гидропривод  Ширина обработки: от 3 до 12 метров.  **(Агрегат, плита монтажная, оборудование для гидроэлектрофикации)** | **265 000** |

**ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОДАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ С ДОСТАВКОЙ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РФ.**

**ПРОИЗВОДИМ УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ НА ШАССИ ЗАКАЗЧИКА.**