|  |  |
| --- | --- |
| лого | ***Общество с ограниченной ответственностью******«УралСпецКомплект”***Адрес: г. Курган, проспект Машиностроителей, 1Телефон: 8 (3522) 630 871; Телефон /факс: 8 (3522) 630 268Наш адрес в интернете: **www.usk45.ru** |

**ПРАЙС от 01.09.2013 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ*** | ***ФОТО*** | ***ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*** | ***СТОИМОСТЬ (в т.ч. НДС 18 %) Руб.*** |
| ***КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ (УБОРОЧНЫЕ)*** |  |
| **КДМ 433** (поливомоечное, пескоразбрасыва-ющее оборудование) | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\123.JPG | **ЗИЛ 433362 (бензин)** Тип привода оборудования: ГидравлическийВместимость бункера: 3,4 м3Вместимость цистерны: 6 м3 Отвал передний поворотныйЩеточное межбазовое оборудование  | **1 670 000** |
|  |
| **КДМ 433** (поливомоечное, пескоразбрасыва-ющее оборудование) | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\123.JPG | **ЗИЛ 433362 (дизель)** Тип привода оборудования: ГидравлическийВместимость бункера: 3,4 м3Вместимость цистерны: 6 м3Отвал передний поворотныйЩеточное межбазовое оборудование  | **1 7750 000** |
| **КДМ 4380** ***(5337)*** (поливомоечное, пескоразбрасыва-ющее оборудование) | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\IMG_3932.JPG | МАЗ 438043 ***(5337)*** Тип привода оборудования: Гидравлический Вместимость бункера: 3,4 м3 ***(5 м3)***Вместимость цистерны: 6 м3 ***(8 м3)***Отвал передний поворотныйЩеточное межбазовое оборудование  | 1 980 000***(2 485 000)*** |
| **КДМ 532** ***(536)*** (поливомоечное, пескоразбрасыва-ющее оборудование) | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\220x165-images-stories-catalog-md532-01.jpg | КАМАЗ 65115 - 6x4 ***(53605 – 4x2)***Тип привода оборудования: Гидравлический Вместимость бункера: 7,5 м3Вместимость цистерны: 9 - 14 м3Отвал передний поворотныйЩеточное межбазовое оборудование  | 2 950 000**(2 550 00)** |
| **КДМ 43253**(поливомоечное,Пескоразбрасы –вающее оборудование) | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\220x165-images-stories-catalog-md43253-03.jpg | **КАМАЗ 43253** Тип привода оборудования: Гидравлический Вместимость бункера: 5 м3Вместимость цистерны: 8 м3Отвал передний поворотныйЩеточное межбазовое оборудование | **2 260 000** |
| **КДМ 4320**(поливомоечное,Пескоразбрасы –вающее оборудование) | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\220x165-images-stories-catalog-md432-01.jpg | **УРАЛ 4320** Тип привода оборудования: Гидравлический Вместимость бункера: 6,5 м3Вместимость цистерны: 9 м3Отвал передний поворотныйЩеточное межбазовое оборудование | **3 395 000** |

**ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОДАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ С ДОСТАВКОЙ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РФ.**

**ПРОИЗВОДИМ УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ НА ШАССИ ЗАКАЗЧИКА.**